	Firma:
	Betriebsanweisung
Aufschnittschneidemaschinen
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Bedienen und Reinigen von Aufschnittschneidemaschinen

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	[image: ]
[image: ]
	Schnittgefahr am Rundmesser beim Betrieb und während der Reinigung
Stolpergefahr durch elektrische Zuleitungen

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen
täglich Sicherheitsschalter für das Stillsetzen der Maschine bei abgeklapptem Schlitten auf Funktion prüfen
sicherstellen, dass der Abstand zwischen Messerschneide und Schutzbügel nicht mehr als 5 mm beträgt
auf sicheren Stand der Maschine achten
Schlitten zum Einlegen und Entnehmen des Schneidguts ganz an den Körper heranziehen
Restehalter auf das Schneidgut absenken und soweit wie möglich Richtung Messer schieben
Daumen der rechten Hand immer hinter der Schlittenrückwand halten
nicht unter dem Restehalter durchgreifen
Restehalter zum Aufschneiden von Endstücken benutzen, vorher abgebundenes Ende abschneiden
Schrägschnitt nur mit dafür geeigneten Einrichtungen durchführen
Maschine nach dem Benutzen sofort ausschalten
Reinigen:
Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen, Schnittstärkeneinstellung auf „0“ stellen, Schlitten abklappen/abnehmen
mit Reinigungstuch von der Messermitte nach außen wischen
Fingerkuppen nicht zwischen Schutzbügel und Messer drücken
Messerausbau/-wechsel nur mit schnitthemmenden Handschuhen durchführen

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	bei sicherheitsrelevanten Mängeln Maschine stillsetzen und gegen weitere Benutzung sichern
Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)
Störungsbeseitigung nur durch beauftragte Personen durchführen lassen

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?)
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
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	Instandhaltung entsprechend den Vorgaben des Herstellers durchführen
Wartungsintervalle (Welche?) nach Herstellerangaben einhalten, vor Arbeiten freischalten
regelmäßige Prüfung (Intervall) durch befähigte Person sicherstellen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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